# M3轻型坦克

主要用于[侦察](https://baike.baidu.com/item/%E4%BE%A6%E5%AF%9F/69457?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/M3%E8%BD%BB%E5%9E%8B%E5%9D%A6%E5%85%8B/_blank)、警戒或遂行快速机动作战任务、油耗大

乘　员： 4人

车　长 ：4.53米

车　宽： 2.24米

车　高： 2.64米

最大速度 ：58千米/小时

最大行程： 113千米

火力装备：M5型37毫米火炮

装　甲：10～44毫米 [3-4]

最大功率：245

# M5斯图亚特型坦克

战斗全重12.5吨，

装甲厚度为25—44毫米，

配备37毫米火炮1 门，机枪2 挺，

最大时速58公里，

最大行程312 公里，

乘员4 人。

发送机功力：296

# M24霞飞轻型坦克

战斗全重：18.37t

火力装备：75mm Gun M6 ; 2x.30 caliber MG M1919 ; 1x12.7mm M2 MG

弹　药：75mm:48发 ; 7.62mm:3750发 ; 12.7mm:440发

装　甲：12.7-38mm

底盘类型：履带式

轮胎负重轮数量：五对

性能数据

乘员与载员：5人

车长：5.56米

宽度：3米

高度：2.77米

战斗全重：18,400千克

最大速度：56公里/小时

最大功率：220马力

最大行程：161公里

# M4A1谢尔曼

战斗全重 33.65吨

车长 7.54m 车宽 3.0m 车高 2.97m

引擎 大陆R975-C1汽油发动机 410马力

最大速度 公路/越野:38/n.a. km/h

最大行程 178公里

乘员 5人(10人)

火力装备 2x.30 caliber MG M1919A4机枪;1 x 75mm Gun M3 (T7)炮;1 x 12.7毫米勃朗宁M2重机枪

弹药 7.62mm机枪弹 5000发;90mm炮弹 70发 ;12.7mm机枪弹 550发。

装甲 13-114mm

爬坡度 31度

通过垂直墙高 0.61m

越壕宽 2.3m

涉水深 0.91m

# [M26"潘兴"坦克](https://www.baidu.com/link?url=T7mqGWqCyTZ1T0wywFAeAr9UdFmPYd5BQR3vkEgPIpZAAcRgJPbZ2kXkZjWvEvXMZfRJ4UAKMJ2RxZht36quGa&wd=&eqid=8619b4ee00040f7b00000006668ba845" \t "https://www.baidu.com/_blank)

战斗全重 41.9吨

车长 8.65m 车宽 3.51m 车高 2.78m

引擎 Ford GAF 500马力

最大速度 公路/越野:48/n.a. km/h

最大行程 160公里

乘员 5人(10人)

火力装备 2x.30 caliber MG M1919A4机枪;1 x 90mm Gun M3 (T7)炮;1 x 12.7毫米勃朗宁M2重机枪

弹药 7.62mm机枪弹 5000发;90mm炮弹 70发 ;12.7mm机枪弹 550发。

装甲 13-114mm

爬坡度 31度

通过垂直墙高 1.17m

越壕宽 2.44m

涉水深 1.22m